Совет сельского поселения Артакульский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан
Решение от 25 апреля 2017 года № 16/6 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  Артакульский  сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан»
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  статьей 11 Устава сельского поселения Артакульский  сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан, приняв результаты публичных слушаний, проведенных 24 апреля 2017 года, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства Совет сельского поселения Артакульский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан решил:  

1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Артакульский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан от 31 июля 2015 года №395, с учетом изменений, утвержденных решением Совета сельского поселения Артакульский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан  от 31 января 2017 года № 14/5 следующие изменения:

 1.1. Изложить пункт 42.1. «Жилые зоны (Ж)» Статьи 42. «Карта градостроительного зонирования территории с.Артакуль с.Иткули, д.Старооткустино и д.Абуталипово сельского поселения Артакульский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан в части границ территориальных зон»  в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению (прилагается).
1.2. Изложить пункт 48.1. «Жилые зоны (Ж)» Статьи 48. «Перечень видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для соответствующих территориальных зон» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению (прилагается).

1.3. Изложить Таблицу 3. «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на их территории» Статьи 50. «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры размещенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению (прилагается).
2.Рекомендовать администрации сельского поселения Артакульский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан обеспечить соблюдение утвержденных Правил землепользования и застройки сельского поселения Артакульский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан.

3.Обнародовать данное решение на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Артакульский сельсовет по адресу: 452368, Республика Башкортостан, Караидельский район, с.Артакуль, 
ул. Центральная, 13, и разместить в сети общего доступа «Интернет» на официальном сайте сельского поселения Артакульский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан: www.artakul.ru.   
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию   по предпринимательству, земельным вопросам,  благоустройству и экологии (председатель Беляев Д.П.).
Глава сельского поселения 

Артакульский сельсовет 

муниципального района 

Караидельский район

Республики Башкортостан                                                               А.И. Крохалев  
с. Артакуль

                                                                       Приложение №1

к решению Совета сельского поселения Артакульский сельсовет  муниципального района Караидельский район                                                                    

Республики Башкортостан                                                                                                                                                       от 25 апреля 2017 года № 16/6
Статья 42. Карта градостроительного зонирования территории с.Артакуль с.Иткули, д.Старооткустино и д.Абуталипово сельского поселения Артакульский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан в части границ территориальных зон
Карта градостроительного зонирования территории с.Артакуль, с.Иткули, д.Старооткустино и д.Абуталипово сельского поселения Артакульский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан в части границ территориальных зон представлена в виде картографического документа, прилагаемого к Части II, являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил (Приложение 1. Карта градостроительного зонирования). На карте отображены границы следующих территориальных зон:

42.1. Жилые зоны (Ж)

Зона "Ж-1"
- для индивидуального жилищного строительства - площадь земельного участка от 600,0 кв.м. до 2500 кв.м.;

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) - площадь земельного участка от 600,0 кв.м., не требующими организации санитарно-защитных зон;

- для коттеджной застройки отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками от 600 кв.м. до 2500 кв.м;

- для блокированной секционной застройки блокированными жилыми домами с блок-квартирами на одну семью до 3-х этажей с придомовыми участками до 400 кв.м.

Приложение №2
к решению Совета сельского поселения Артакульский сельсовет  муниципального

района Караидельский район                                                                    

Республики Башкортостан                                                                                                                                                       от 25 апреля 2017 года № 16/6
Статья 48. Перечень видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для соответствующих территориальных зон

48.1. Жилые зоны (Ж)
1. Назначение жилых зон:

Зона "Ж-1":

- для усадебной застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками от 600 кв.м. до 2500 кв.м., и ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства с участками от 600 кв.м., не требующими организации санитарно-защитных зон:

- для коттеджной застройки отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками от 600 кв.м. до 2500 кв.м.,;

- для блокированной секционной застройки блокированными жилыми домами с  блок квартирами на одну семью до 3-х этажей с придомовыми участками до 400 кв.м.;

2. Видами разрешенного использования в жилых зонах являются:

1) здания для постоянного проживания:

- индивидуальные жилые дома с приусадебными участками;

- индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства;

- блокированные индивидуальные жилые дома с при квартирными земельными участками;

- многоквартирные (более одной квартиры) 1-3-х этажные жилые дома секционного либо блокированного типа без приусадебных и при квартирных земельных участков;

2) здания для временного проживания:

- гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих;

- общежития, связанные с производством и образованием;

3) здания иных видов:

а) специальные здания при учреждениях социальной защиты:

- детские дома интернаты;

- дома ребенка (малютки);

- дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

- дома-интернаты для детей-инвалидов;

- дома-интернаты для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет);

- психоневрологические интернаты;

б) жилые дома для обслуживающего персонала.

3. В жилых зонах допускается размещение как видов разрешенного (основного, условного, либо вспомогательного) использования следующие объекты недвижимости: земельные участки, отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов повседневного спроса - социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, инженерной инфраструктуры объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающего негативного воздействия на окружающую среду.

4. При строительстве новых объектов, разрешенных к размещению, следует предусматривать их полное инженерное обеспечение.

5. Зона перспективного развития жилых зон предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных территорий. Зонирование таких территорий осуществляющих при необходимости, и вносятся изменения в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 30 настоящих Правил.

Приложение №3
к решению Совета сельского поселения Артакульский сельсовет  муниципального

района Караидельский район                                                                    

Республики Башкортостан                                                                                                                                                       от 25 апреля 2017 года № 16/6
Статья 50. Предельные  (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры размещенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на их территории приведены в таблице 3.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

                                                                                                                                      Таблица 3.

	Зона
	Миним./максим. площадь, га
	Минимальная длина по улич. фронту, м
	Минимальная ширина на/глубину, м
	Минимальный отступ от красной линии (м)
	Максимальный процент застройки, %
	Минимальный процент озеленения, %
	Максимальная высота здания до конька крыши, м
	Максимальная высота оград, м
	Минимальный отступ стен зданий с окнами из жилых помещений от  границ 

соседних участков (м)

	1
	2*
	3*
	4*
	5
	6*
	7*
	8*
	9*
	10*

	Ж-1
	  0,06/0,25
	20
	30
	5
	20-40
	20
	12
	1,5
	3,0

	ОД-1


	0.02/0,1

	27-30


	24-26


	6
	60


	10-20


	16


	-


	0,9 от высоты фасада, выходящего на соседний участок

	Т-1
	НР
	НР
	НР
	НР
	НР
	20
	НР
	НР
	НР

	П-1
	0,0002
	НР
	НР
	НР
	НР
	НР
	20
	НР
	НР

	П-2
	0,0002
	НР
	НР
	НР
	НР
	НР
	НР
	2,0
	НР

	Р-1
	0,02
	НР


	НР


	6
	30


	50


	10


	1,5


	НР

	Р-2
	0,01
	НР
	НР
	6
	20
	50
	НР
	1,5
	НР

	СП-1
	0,05
	НР
	НР
	НР
	НР
	50
	НР
	2,0
	НР

	СП-2


	НР
	НР
	50
	НР
	НР
	50
	НР
	2,0
	НР

	С-1


	0,06
	НР
	НР
	НР
	40
	50
	НР
	1,5
	НР

	НР

	НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ
	
	
	
	
	
	
	
	


